----いろいろな設定
--AREA_DT_CUTの設定以外、特にいじる必要はないかも



--////AREA_DT_CUT……atkAreaデータの詳細さ
--////値域:1以上の整数
--////この値未満の端数を切り捨てる。値が小さいほど詳細に記録する。
--////初期設定は2。実際4くらいで丁度良いと思う(1だと細かすぎて使いづらい)。
AREA_DT_CUT=2;



--以下はおもにデバッグ用。分からなくなったらとりあえずfalseにしておく。



--出力設定(モーション推移)
printFlgMp=false;
printFlgEp=false;
printFlgMp2=false;
printFlgEp2=false;

--出力設定(時間経過確認)
prinFlg9=true;
